海南青少年心理健康医学中心无线网络项目
采购需求
一、项目概况
[bookmark: _bookmark10][bookmark: _GoBack]1、项目名称：海南青少年心理健康医学中心无线网络项目
2、采购方式：院内比选（综合评分法，一次报价）
3、预算金额：139050.00元。
4、最高限价：139050.00元。
5、合同履行期限：自合同签订之日起45个日历天。
[bookmark: _Hlk138602872]二、采购需求
	序号
	产品名称
	计量单位
	数量
	[bookmark: OLE_LINK1]最高限价（元）
	备注

	1
	网关
	台
	1
	20800
	项目整体质保时间不低于1年

	2
	POE交换机1
	台
	1
	2800
	

	3
	POE交换机2
	台
	2
	3800
	

	4
	吸顶AP
	台
	39
	72150
	

	5
	网线
	箱
	10
	9500
	

	6
	安装实施费
	项
	1
	30000
	


（注：供应商以单价报价，单项报价不得超过本项目最高限价，超过将按无效投标处理。）
3、 技术要求
1、网关
1.1 支持固化千兆电口≥8个，干兆光口≥2个，万兆光口≥2个，标准1U设备；
1.2 支持内存≥4GB，吞吐性能u≥5G，最大并发连接数≥500000；
▲1.3 支持多家宽场景，在家宽链路上提供带宽+会话的综合负载均衡（提供设备操作界面截图并加盖厂商公章）；
▲1.4 支持基于带宽、负载、源IP、源目的IP、连接数、链路权重、链路优先级、链路质量的接口负载均衡配置（提供设备操作界面截图并加盖厂商公章）； 
▲1.5 支持基于场景的≥5个细分市场的流控模版（提供设备操作界面截图并加盖厂商公章）
；
1.6 支持子接口容量≥128；
1.7 支持通过云平台集中管理、集中配置等；
1.8 设备内置应用识别规则库，支持超过6000种应用，其中1000种以上移动应用，并保持每个星期更新一次，保证应用识别的准确率；
1.9 整机支持的流控策略≥100条；
1.10 支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDOS攻击防护;支持TearDrop、Smurf LAND、Winnuk、Fraggle等基于数据包的攻击防护;支持带源路由选项IP报文控制功能；
1.11 支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护；
1.12 为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法网络登录功能；
1.13 设备需支持SSSLVPN，并提供免费SSLVPN接入授权；
1.14 支持IPSec VPN，并提供免费IPSecVPN接入授权；
1.15 支持新增、删除、查看、下载SSL代理证书,支持设置一个全局SSL代理证书,支持导入、删除、查看、下载服务器证书；
▲1.16 要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试（提供设备操作界面截图并加盖厂商公章）；
1.17 支持对木马软件、僵尸网络、挖矿软件、勒索病毒、漏洞等多种类别的威胁进行检测和防御；
1.18支持ARP欺骗防御功能,支持自定义设置网关MAC广播间隔时间;支持ARP静态绑定；
1.19 支持流量审计，基于应用/用户/用户组/等多种维度的流量审计；

2、POE交换机1
1.1 可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆SFP光口≥24个，最大可用端口≥52个；
▲1.2 支持PoE供电口≥48个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W；
▲1.3 内存256MB，交换容量≥432Gbps,包转发率≥108Mpps；
1.4 交换缓存≥12Mbit；
1.5 支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
1.6 支持防环路检测、静态链路聚合； 
1.7 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；
▲1.8 支持高效节能以太网(EEE)，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果（提供设备操作界面截图并加盖厂商公章）；
▲1.9 支持防雷等级≥6kV；
1.10 支持Web管理，APP和云管理；
1.11 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；
1.12 支持CPU安全保护策略(硬件CPP)；
1.13 支持交换机0配置上线,支持自组网；
1.14 工作温度范围0°C~50°C；
1.15 支持DHCP Snooping；

3、POE交换机2
1.1 可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥24个，最大可用端口≥28个；
▲1.2 支持PoE供电口≥24个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W；
▲1.3 内存256MB，交换容量≥336Gbps,包转发率≥78Mpps；
1.4 交换缓存≥12Mbit；
1.5 支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
1.6 支持防环路检测、静态链路聚合； 
1.7 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；
▲1.8 支持高效节能以太网(EEE)，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果（提供产品彩页截图并加盖厂商公章）；
▲1.9 支持防雷等级≥6kV；
1.10 支持Web管理，APP和云管理；
1.11 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；
1.12 支持CPU安全保护策略(硬件CPP)；
1.13 支持交换机0配置上线,支持自组网；
1.14 工作温度范围0°C~50°C；
1.15 支持DHCP Snooping；

4、吸顶AP
1.1支持标准IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 协议；
1.2支持双射频，整机支持4条数据流，5条射频流，5根天线;2.4GHz:2.2天线，2x2，MIMO;5GHz:3天线，2x2，MIMO，整机最大接入速率≥3570Mbps；
▲1.3 放装AP，支持≥1个2.5G固化以太网接口；
1.4 支持标准PoE以太网供电(支持IEEE802.3at兼容供电)，整机功耗≤17.5W；
1.5 要求设备可以在0°C~40°C正常工作，平均无故障工作时间≥250000小时；
1.6 设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游； 
1.7 能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等；
▲1.8 要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现:在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情，包含用户MAC地址、信号强度、频段、总流量、终端OS类型、终端厂商等，实配网管平台（提供设备操作界面截图并加盖厂商公章）；
1.9 要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送；
1.10 要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试；
1.11 支持802.11k/v协议，支持快速漫游(802.11r)，解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率；
▲1.12 支持AI无线网优，支持802.11k/v/r协议，解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率（提供设备操作界面截图并加盖厂商公章）；
1.13 支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接；
1.14 支持云地勘出方案，根据平面图自动布点、一键出方案；
1.15 在无线网络中，黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于256的黑白名单；

5、网线
1.1 通过标准最高传输频率 250MHz 测试；
1.2 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；
1.3 标称线对数：4，导体标称直径:0.57m，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE，绝缘；
1.4 颜色：白/蓝色、蓝色，白/橙色、橙色，白/绿色、绿色，白/棕色、棕色；
1.5屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；
1.6 护套材料：PVC，护套外径：6.3士0.3mm，护套颜色：灰色(PANTONECoolGray 8C)；
1.7 米标：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于士0.5%；
1.8 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质 PVC 管内；
1.9 包装方式：305米/易拉箱；
6、安装实施费
1.1 整体项目相关实施安装及调试；
1.2 包含项目过程中辅材及对应物流、交通费等
★四、商务要求
（1） 合同履行期限：自合同签订之日起45个日历天。
（2） 付款要求：双方签订合同后，甲方按合同支付50%预付款，乙方将货物全部运到甲方指定地点并安装，调试，经双方验收合格后，按照合同支付剩余进度款50%。
（三）其他要求
1、质量要求：符合国家现行标准和技术规范。
2、售后要求
2.1、提供7*24小时技术支持和服务，免费质保期内，保证在接到故障电话后响应时间1小时内，如需现场解决，保证48小时内派出技术服务人员赶到现场；
2.2、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
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